<ENVI-MET_Datafile>
<Header>
<filetype>DATA</filetype>
<version>1</version>
<revisiondate>08.07.2024 17:00:24</revisiondate>
<remark>Envi-Data</remark>
<checksum>0</checksum>
<encryptionlevel>52354864</encryptionlevel>
</Header>
  <MATERIAL>
     <ID> CM0002 </ID>
     <Description> Course Insolation- EPS </Description>
     <DefaultThickness> 0.10000 </DefaultThickness>
     <Absorption> 0.20000 </Absorption>
     <Transmission> 0.00000 </Transmission>
     <Reflection> 0.50000 </Reflection>
     <Emissivity> 0.90000 </Emissivity>
     <SpecificHeat> 1500.00000 </SpecificHeat>
     <ThermalConductivity> 0.03500 </ThermalConductivity>
     <Density> 30.00000 </Density>
     <ExtraID> 0 </ExtraID>
     <Color> 10658466 </Color>
     <Group> user </Group>
  </MATERIAL>
  <MATERIAL>
     <ID> CM0001 </ID>
     <Description> Course insolation - plywood </Description>
     <DefaultThickness> 0.01000 </DefaultThickness>
     <Absorption> 0.50000 </Absorption>
     <Transmission> 0.00000 </Transmission>
     <Reflection> 0.50000 </Reflection>
     <Emissivity> 0.90000 </Emissivity>
     <SpecificHeat> 2200.00000 </SpecificHeat>
     <ThermalConductivity> 0.16000 </ThermalConductivity>
     <Density> 600.00000 </Density>
     <ExtraID> 0 </ExtraID>
     <Color> 16448250 </Color>
     <Group> user </Group>
  </MATERIAL>
  <MATERIAL>
     <ID> CM0003 </ID>
     <Description> Course material- fiber cement board </Description>
     <DefaultThickness> 0.30000 </DefaultThickness>
     <Absorption> 0.70000 </Absorption>
     <Transmission> 0.00000 </Transmission>
     <Reflection> 0.30000 </Reflection>
     <Emissivity> 0.90000 </Emissivity>
     <SpecificHeat> 840.00000 </SpecificHeat>
     <ThermalConductivity> 0.19000 </ThermalConductivity>
     <Density> 1550.00000 </Density>
     <ExtraID> 66 </ExtraID>
     <Color> 9208457 </Color>
     <Group> user </Group>
  </MATERIAL>
  <MATERIAL>
     <ID> CM0004 </ID>
     <Description> Course material- sandwich panel mineral wool </Description>
     <DefaultThickness> 0.30000 </DefaultThickness>
     <Absorption> 0.70000 </Absorption>
     <Transmission> 0.00000 </Transmission>
     <Reflection> 0.30000 </Reflection>
     <Emissivity> 0.90000 </Emissivity>
     <SpecificHeat> 1200.00000 </SpecificHeat>
     <ThermalConductivity> 0.04200 </ThermalConductivity>
     <Density> 195.00000 </Density>
     <ExtraID> 66 </ExtraID>
     <Color> 9208457 </Color>
     <Group> user </Group>
  </MATERIAL>
  <MATERIAL>
     <ID> CM0005 </ID>
     <Description> Course material - gravel </Description>
     <DefaultThickness> 0.30000 </DefaultThickness>
     <Absorption> 0.85000 </Absorption>
     <Transmission> 0.00000 </Transmission>
     <Reflection> 0.15000 </Reflection>
     <Emissivity> 0.90000 </Emissivity>
     <SpecificHeat> 1000.00000 </SpecificHeat>
     <ThermalConductivity> 2.00000 </ThermalConductivity>
     <Density> 2200.00000 </Density>
     <ExtraID> 0 </ExtraID>
     <Color> 9208457 </Color>
     <Group> user </Group>
  </MATERIAL>
  <WALL>
     <ID> CW0001 </ID>
     <Description> course wall1-timberwall </Description>
     <Materials> 0200PL,0200IN,CM0001 </Materials>
     <ThicknessLayers> 0.05000,0.10000,0.14000 </ThicknessLayers>
     <TypeID> 0 </TypeID>
     <RoughnessLength> 0.02000 </RoughnessLength>
     <CanBeGreened> 1 </CanBeGreened>
     <costs> 0.00000 </costs>
     <Color> 8421504 </Color>
     <Group> Default </Group>
     <AddValue1> 0.00000 </AddValue1>
     <AddValue2> 0.00000 </AddValue2>
  </WALL>
  <WALL>
     <ID> CW0002 </ID>
     <Description> course wall2-concrete wall </Description>
     <Materials> 0200CO,0200IN,0200PL </Materials>
     <ThicknessLayers> 0.14000,0.10000,0.04700 </ThicknessLayers>
     <TypeID> 0 </TypeID>
     <RoughnessLength> 0.02000 </RoughnessLength>
     <CanBeGreened> 1 </CanBeGreened>
     <costs> 0.00000 </costs>
     <Color> 10066329 </Color>
     <Group> Default </Group>
     <AddValue1> 0.00000 </AddValue1>
     <AddValue2> 0.00000 </AddValue2>
  </WALL>
  <WALL>
     <ID> CW0003 </ID>
     <Description> course wall2-prefab wall </Description>
     <Materials> CM0003,CM0004,0200AL </Materials>
     <ThicknessLayers> 0.00800,0.15000,0.00200 </ThicknessLayers>
     <TypeID> 0 </TypeID>
     <RoughnessLength> 0.02000 </RoughnessLength>
     <CanBeGreened> 1 </CanBeGreened>
     <costs> 0.00000 </costs>
     <Color> 12632256 </Color>
     <Group> Default </Group>
     <AddValue1> 0.00000 </AddValue1>
     <AddValue2> 0.00000 </AddValue2>
  </WALL>
  <WALL>
     <ID> CW0004 </ID>
     <Description> Course roof 1 </Description>
     <Materials> CM0005,0200IN,000000 </Materials>
     <ThicknessLayers> 0.05000,0.20000,0.30000 </ThicknessLayers>
     <TypeID> 0 </TypeID>
     <RoughnessLength> 0.02000 </RoughnessLength>
     <CanBeGreened> 1 </CanBeGreened>
     <costs> 0.00000 </costs>
     <Color> 9208457 </Color>
     <Group> Roofing </Group>
     <AddValue1> 0.00000 </AddValue1>
     <AddValue2> 0.00000 </AddValue2>
  </WALL>
  <WALL>
     <ID> CW0005 </ID>
     <Description> Course roof 2 </Description>
     <Materials> CM0005,0200IN,000000 </Materials>
     <ThicknessLayers> 0.10000,0.20000,0.30000 </ThicknessLayers>
     <TypeID> 0 </TypeID>
     <RoughnessLength> 0.02000 </RoughnessLength>
     <CanBeGreened> 1 </CanBeGreened>
     <costs> 0.00000 </costs>
     <Color> 9208457 </Color>
     <Group> Roofing </Group>
     <AddValue1> 0.00000 </AddValue1>
     <AddValue2> 0.00000 </AddValue2>
  </WALL>
  <WALL>
     <ID> CW0006 </ID>
     <Description> Course roof 3 </Description>
     <Materials> CM0005,0200IN,0100FC </Materials>
     <ThicknessLayers> 0.04000,0.10000,0.30000 </ThicknessLayers>
     <TypeID> 0 </TypeID>
     <RoughnessLength> 0.02000 </RoughnessLength>
     <CanBeGreened> 1 </CanBeGreened>
     <costs> 0.00000 </costs>
     <Color> 9208457 </Color>
     <Group> Roofing </Group>
     <AddValue1> 0.00000 </AddValue1>
     <AddValue2> 0.00000 </AddValue2>
  </WALL>
</ENVI-MET_Datafile>
